<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm32">
<description>ST Cortex-M3 STM32F101/103 processor family  in LQFP100, 64, 48 and VFQPFN36 pin versions</description>
<packages>
<package name="TQFP64">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD33" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD34" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD35" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD36" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD37" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD38" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD39" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD40" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD41" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD42" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD43" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD44" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD45" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD46" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD47" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD48" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD49" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD50" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD51" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD52" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD53" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD54" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD55" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD56" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="U1" library="stm32" package="TQFP64" value="STM32F10XRXT6"/>
<element name="PAD57" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD58" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD59" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD60" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD61" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD62" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD63" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD64" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="PAD54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="PAD53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="52"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="53"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="PAD29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="PAD30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="PAD31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="PAD32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="PAD33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="PAD34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U1" pad="54"/>
<contactref element="PAD35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="PAD36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="PAD37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="PAD38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="PAD39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="PAD40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U1" pad="57"/>
<contactref element="PAD41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U1" pad="58"/>
<contactref element="PAD42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="PAD43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="U1" pad="61"/>
<contactref element="PAD44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="PAD45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="PAD46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="PAD47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="PAD48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="PAD49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="PAD50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="PAD51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="PAD52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="PAD55" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="PAD56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="PAD57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="PAD58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="PAD59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="PAD60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="PAD61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="PAD62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="PAD63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="PAD64" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
