<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.65" y1="0" x2="26.65" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.65" y1="21.59" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="stm8s103">
<description>&lt;b&gt;STM8S103 in TSSOP-20, SO-20 and LQFP32&lt;/b&gt;
&lt;br /&gt;
Source: 
&lt;a href="http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00226640.pdf"&gt;STM8S103K3, STM8S103F3, STM8S103F2 Datasheet&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49U">
<description>&lt;b&gt;Crystal Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ilsiamerica.com .. C1 IXF Series.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="stm8s103" package="TSSOP20" value="STM8S103FP"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="QF1" library="crystal" package="HC49U" value="10M7AHC49T">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="QF1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="QF1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
